**Зарядна станція Т2**   
**Основні характеристики**

Одночасне заряджання: 3 автомобілі  
Заряджаються автомобілі з роз’ємом J1772 і Mennekes Type 2, в тому числі:  
Audi A3 e‐Tron, BMW i3, BMW i8, Chevrolet Volt, Chevrolet Spark, Citroen C‐Zero, Fisker Karma, Ford Focus Electric,  
Ford C‐Max Energi, Kia Soul EV, Mercedes B Class E‐Celi, Mercedes S500 PHEV, Mercedes SLS EV, Mercedes Vito E‐Cell  
Van, Mitsubishi‐I Miev, Mitsubishi Outlander Phev, Nissan NV200 SE Van, Nissan Leaf, Opel Ampera, Peugeot Ion,  
Porsche Panamera S PHEV, Renault Fluence, Renault Kangoo, Renault Zoe, Renault Zoe 2013, Smart, Smart 2, Smart ED  
3 Phase 2013, Tesla (европейска и американська), Toyota Prius, Volkswagen e‐Up, Volkswagen e‐Golf, Volvo V60  
PHEV та інші.  
Основні порти   
3 розетки IEC 62196‐2 (Mennekes Type 2) 32A 3 фази  
Потужність зарядної станції (в залежності від технічних умов)  
Разъем Mennekes: до 32А \* 1 фаза (до 7 кВт‐год)  
Разъем Mennekes: до 32А \* 1 фаза (до 3,3 кВт‐год)  
Основний режим зарядки  
Максимальна підведена потужність передається на зарядний порт  
Інформаційний дисплей  
10.1" Дисплей 1280x800 TFT, відображає реальне споживання  
потужності в кВт‐год, часові сесії зарядки, параметри струму в мережі  
Можливість обмежувати доступ до зарядки за допомогою (стандарт EM Marine)

Корпус  
Металевий, порошкова фарба  
**Дополнительные технические характеристики**  
  
  
IP44 (корпус), IP54 (Блок керування)  
Розмір ВxШхГ, мм  
1800 \* 400 \* 340  
Робоча температура від ‐30C до +50C  
Виробник  
Україна