**Зарядна станція Т2**
**Основні характеристики**

Одночасне заряджання: 3 автомобілі
Заряджаються автомобілі з роз’ємом J1772 і Mennekes Type 2, в тому числі:
Audi A3 e‐Tron, BMW i3, BMW i8, Chevrolet Volt, Chevrolet Spark, Citroen C‐Zero, Fisker Karma, Ford Focus Electric,
Ford C‐Max Energi, Kia Soul EV, Mercedes B Class E‐Celi, Mercedes S500 PHEV, Mercedes SLS EV, Mercedes Vito E‐Cell
Van, Mitsubishi‐I Miev, Mitsubishi Outlander Phev, Nissan NV200 SE Van, Nissan Leaf, Opel Ampera, Peugeot Ion,
Porsche Panamera S PHEV, Renault Fluence, Renault Kangoo, Renault Zoe, Renault Zoe 2013, Smart, Smart 2, Smart ED
3 Phase 2013, Tesla (европейска и американська), Toyota Prius, Volkswagen e‐Up, Volkswagen e‐Golf, Volvo V60
PHEV та інші.
Основні порти
3 розетки IEC 62196‐2 (Mennekes Type 2) 32A 3 фази
Потужність зарядної станції (в залежності від технічних умов)
Разъем Mennekes: до 32А \* 1 фаза (до 7 кВт‐год)
Разъем Mennekes: до 32А \* 1 фаза (до 3,3 кВт‐год)
Основний режим зарядки
Максимальна підведена потужність передається на зарядний порт
Інформаційний дисплей
10.1" Дисплей 1280x800 TFT, відображає реальне споживання
потужності в кВт‐год, часові сесії зарядки, параметри струму в мережі
Можливість обмежувати доступ до зарядки за допомогою (стандарт EM Marine)

Корпус
Металевий, порошкова фарба
**Дополнительные технические характеристики**

IP44 (корпус), IP54 (Блок керування)
Розмір ВxШхГ, мм
1800 \* 400 \* 340
Робоча температура від ‐30C до +50C
Виробник
Україна