**Бюджет проекту**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Вартість | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
|  | Розділ. Підготовчі роботи | |  | |  | |  | |
| 1 | Зрiзування густого чагарника i дрiбнолiсся у торф'яних i  перезволожених грунтах кущорiзами на тракторi  потужнiстю 79 кВт [108 к.с.] | | га | | 0,2 | | 10 000 | |
| 2 | Згрiбання зрiзаного або викорчуваного густого  чагарника i дрiбнолiсся чагарниковими граблями на  тракторi потужнiстю 79 кВт [108 к.с.] з перемiщенням до  20 м | | га | | 0,2 | | 15000 | |
| 3 | Додавати на кожнi наступнi 10 м перемiщення [понад 20  м] при згрiбаннi зрiзаного або викорчуваного густого  чагарника i дрiбнолiсся чагарниковими граблями на  тракторi потужнiстю 79 кВт [108 к.с.] до 50 м (50-20) :  10=3 | | га | | 0,2 | | 5000 | |
| 4 | Видалення рослинно-кореневого покриву й торфу при  розробленнi траншей пiд основу насипу на болотах 2  типу | | 1000м3 | | 0,4686 | | 12000 | |
| 5 | Видалення рослинно-кореневого покриву й торфу при  розробленнi поздовжнiх водовiдвiдних канав | | 1000м3 | | 0,248 | | 16000 | |
|  | Розділ. Земляні роботи | |  | |  | |  | |
| 6 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах  екскаваторами мiсткiстю ковша 0,5 м3 з навантаженням  на автомобiлi-самоскиди, група ґрунту 2 пiдвищеної  вологостi, що сильно налипає на стiнках i зубах ковша | | 100 м3 | | 6,51 | | 20000 | |
| 7 | Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м,  глибиною до 2 м, з крiпленнями, група ґрунту 2  пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на  інструменти, вручну, група грунтів 2 під вихідний  оголовок | | 100 м3 | | 0,05 | | 10000 | |
| 8 | Водовiдлив iз траншей | | 100 м3 | | 6,56 | | 17000 | |
| 9 | Перемiщення грунту автомобiлями-самоскидами по  болоту для вiдсипки насипiв на вiдстань до 0,25 км,  група грунтiв 2-3 | | 1000м3 | | 0,656 | | 10000 | |
| 10 | Планування укосiв насипiв земляних споруд  екскаваторами | | 1000м2 | | 0,336 | | 20000 | |
| 11 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 2  пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на  інструменти, вручну, група грунтів 2 | | 1000 м2 | | 0,347 | | 10000 | |
| 12 | Перевезення грунту до 2 км (глина) | | т | | 136,1 | | 10000 | |
| 13 | Улаштування глинянного замку | | 1 м3 | | 75,6 | | 15000 | |
| 14 | Укрiплення узбiччя ґрунтощебенем при витратi щебеню  50% вiд об'єму ґрунту товщиною 10 см | 100м2 | | 3,14 | | 30000 | |
| 25 | Згрiбання зрiзаного або викорчуваного густого  чагарника i дрiбнолiсся чагарниковими граблями на  тракторi потужнiстю 79 кВт [108 к.с.] з перемiщенням до  20 м | га | | 2,03 | | 10000 | |
| 26 | Додавати на кожнi наступнi 10 м перемiщення [понад 20  м] при згрiбаннi зрiзаного або викорчуваного густого  чагарника i дрiбнолiсся чагарниковими граблями на  тракторi потужнiстю 79 кВт [108 к.с.] до 50 м (50-20) :  10=3 | га | | 2,03 | | 5000 | |
| 27 | Водовiдлив iз траншей | 100 м3 | | 32,29 | | 7000 | |
| 28 | Планування укосiв насипiв земляних споруд  екскаваторами | 1000м2 | | 9,8 | | 3000 | |
| 29 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах  екскаваторами мiсткiстю ковша 0,5 м3 у вiдвал, група  ґрунту 2 | 100 м3 | | 0,151 | | 15000 | |
| 30 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без  крiплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | | 0,065 | | 10000 | |
|  | Розділ. Будівельні роботи |  | |  | |  | |
| 31 | Укрiплення узбiччя ґрунтощебенем при витратi щебеню  50% вiд об'єму ґрунту товщиною 12 см | 100м2 | | 0,288 | | 15000 | |
| 32 | Укрiплення дна i схилiв збiрними залiзобетонними  плитами масою до 1 т | 100м3 | | 0,056 | | 20000 | |
| 33 | Зароблення швiв при крiпленнi дна i схилiв збiрними  залiзобетонними плитами цементним розчином | 100м шва | | 0,87 | | 15000 | |

Всього 300 тисяч гривень